Инструкция по обновлению!

Радар-Детектор:

1)Подключите устройство к компьютеру через usb(upgrade), на цифровом дисплее должно загореться «OL»

2)Скачайте файл прошивки версии 4.33 и выше, разархивируйте и запустите exe файл.

3)Дождитесь окончания установки

4) После окончания установки отключите устройство от компьютера.

5)Перед использованием устройство необходимо сбросить на заводские настройки и вручную выставить «Пороговое значение скорости», «Настройку превышения скорости» и «Часовой пояс».

Приятного использования!

Примечание:

1. Сброс на заводские настройки осуществляется путем зажатия клавиш city и dim при выключенном устройстве, далее не отпуская клавиш включите питание устройства и дождитесь короткого сигнала.
2. Если при обновлении появляется ошибка Е11, то вам нужно сначала прошить устройство на версию 410.
3. В случае установки нескольких прошивок(п.2 примечания) после каждой установки нужно заново переподключать устройство к компьютеру!
4. Если вы уже прошили устройство на 4.33 и хотите вернуть старую версию ПО то вам нужно будет сначало прошить устройство на версию 410.

**Видеорегистратор:**

1. Выключите устройство
2. Выньте карту памяти и скопируйте bin файл на нее через компьютер
3. Вставьте карту памяти в устройство и включите его
4. После полной установки прошивки – выключите устройство, извлеките карту памяти и удалите с нее файл прошивки(иначе при каждом включении устройство будет перепрашиваться)