# Инструкция по обновлению прошивки

1. Скачайте файл прошивки с сайта Subini.ru. Это можно сделать в разделе «Обновление ПО» либо скачать по ссылке из каталога – выбрав предварительно нужную модель.
2. Разархивируйте bin файл в любую удобную для вас папку на компьютере.
3. Подключите карту памяти к компьютеру используя переходник или кард-ридер(приобретаются отдельно).
4. Скопируйте bin файл на карту памяти. Внимание! Файл должен находится в корневом каталоге на карте памяти и не должен лежать в какой либо папке.
5. Извлеките карту памяти из компьютера и вставьте ее в устройство - требующее обновления (видеорегистратор, навигатор, радар-детектор)
6. После включения устройства обновление будет произведено автоматически. ВНИМАНИЕ! После произведения обновления удалите bin файл с карты памяти. Иначе «обновление» будет происходить при каждом включении устройства.